Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiot zamówienia
2. Przedmiot zamówienia:

dzierżawa i serwis wraz z montażem polegającym na podłączeniu do lokalnej sieci wodociągowej wolnostojących dystrybutorów wody pitnej – 131 sztuk. Dystrybutory winny zapewniać możliwość wyboru parametrów podawanej wody: **zimna woda.**

1. Specyfikacja techniczna dystrybutorów wody pitnej:

* Pobór energii woda zimna od 80W do 100W;
* Temperatura wody zimnej: min. 4 st. C - max. 12 st. C;
* Rodzaj filtra: węglowy;
* Gradacja filtra: minimum 1 micron.
* Wydajność filtra: min 25 tygodni;
* Wymiary (cm): wysokość od 90 cm do 120 cm , szerokość od 30 cm do 40 cm, głębokość od 30 cm do 40 cm.
* System zabezpieczający przed niekontrolowanym wyciekiem.

1. Usługa serwisowa w okresie 12 miesięcznej gwarancji obejmuje:
2. Okresowa usługa serwisowa obejmująca:

* zapewnienie sprawnego działania urządzenia,
* wymianę filtrów węglowych – raz po zainstalowaniu urządzeń u Zamawiającego oraz po 6 miesiącach od zamontowania urządzeń,
* sanityzację urządzeń (profesjonalne czyszczenie, dezynfekcja lub wymiana tych elementów urządzeń dozujących/dystrybutorów, które mają stały kontakt z wodą i czynnikami zewnętrznymi - raz po zamontowaniu urządzeń oraz po 6 miesiącach od zamontowania urządzeń,
* dostawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczyć nowe urządzenie   
   w przypadku zużycia urządzeń zainstalowanych będącego następstwem prawidłowego zużycia;

1. W przypadku konieczności wykonania naprawy gwarancyjnej Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii i usunięcia awarii najpóźniej w ciągu 48 godzin, lub dostarczenia w tym terminie sprzętu zastępczego.
2. Dostawa i montaż urządzeń oraz okres gwarancji
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany adresów jednostek, w których znajdują się dystrybutory lub zwiększenie liczby lokalizacji, co prowadzić będzie do przeniesienia dystrybutorów do innych adresów lub wydzierżawienie dodatkowych dystrybutorów do nowych lokalizacji, wskazanych przez Zamawiającego.
4. Dystrybutory winne być dostarczone i podłączone do lokalnej sieci wodociągowej w jednostkach Zamawiającego wskazanych w załączniku nr 3 do umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć urządzania, wolne od wad, zapewniające bezpieczną i higieniczną pracę zgodnie zobowiązującymi normami i przepisami oraz użytkowane przed podłączeniem najdłużej **przez okres 24 miesięcy**.
6. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę urządzeń użytkowanych, Zamawiający wymaga aby urządzenia przed podłączeniem miały **wymienione filtry oraz przeprowadzona była sanityzacja**.
7. Zamawiający przygotował przyłącza wody, które znajdują się w odległości od 1 do 25 metrów od miejsc usytuowania urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić wodę od przygotowanych przyłączy do urządzeń we własnym zakresie i na własny koszt. Doprowadzenie wody winno być zabezpieczone przed uszkodzeniem, z zachowaniem zasad wizualizacji.
8. Wykonawca winien przedstawić atesty Państwowego Zakładu Higieny.
9. Podłączenie urządzeń powinno nastąpić przed terminem świadczenia usługi, najpóźniej **do 1 lipca 2024** r.
10. Wszelkie prace związane z podłączeniem urządzeń winny być wykonywane   
    w godzinach pracy jednostek Zamawiającego.
11. Po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim.
13. Montaż urządzeń obejmuje: prawidłowe podłączenie urządzeń do instalacji wodnej przygotowanie przez Zamawiającego.
14. Okres gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 12 miesięcy na dostarczone i zamontowane dystrybutory wody. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.